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	Стеллаж передвижной для хранения столовой посуды СПП
Этикетка СПП.00.000ЭТ

	
	ИЗГОТОВЛЕНО В РОССИИ


Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА.07.В.70508/24
Срок действия с 30.08.2024 по 29.08.2029
1. Основные технические данные:

Размеры по стойкам каркаса

Длина, мм   
800/970
Ширина, мм  
632/687
Высота, мм 
1600

Масса, кг 
55
Допуск на размеры ± 1 %

Стеллаж передвижной  предназначен для хранения столовой посуды  на предприятиях торговли и общественного питания.

Стеллаж изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69. Температура окружающей среды при эксплуатации должна быть в пределах от 0 (С до +40 (С.

Стеллаж имеет  каркас, изготовленный из нержавеющей стали, с направляющими. Направляющие составляют шесть полок на которых располагаются кассеты посудосушителей и одну полку на которой располагается кассета для приборов. На рамке нижней обвязки расположен поддон из нержавеющей стали для сбора воды.

Стеллаж установлен на колеса, 2 из которых имеют тормоза (фиксаторы).

Комплект поставки:

стеллаж  – 1 шт.

колеса – 4 шт. (установлены на изделие)

комплект посудосушителей:

кассета для тарелок
12 шт.

кассета для стаканов (бокалов)
6 шт.

кассета для приборов
1 шт.

поддон – 1 шт.

этикетка – 1 шт.



Стеллаж СПП_______________________________ соответствует 
ТУ 5151 – 033– 07501604 –09 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ______________________ Штамп ОТК

Подпись лиц ответственных за приемку 

_____________________________________________
Гарантийный срок эксплуатации оборудования – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Назначенный срок хранения 12 месяцев с даты приёмки изделия.
Назначенный срок службы, не менее – 8 лет.

Изготовитель: ОАО "Завод "ПРОММАШ",

Россия, 410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 87
prommash@renet.ru
тел./факс (8452) 27-70-27

УТИЛИЗАЦИЯ

Критерии предельного состояния- разрушение металла.

При достижении предельного состояния изделие отправить на утилизацию, для чего необходимо разобрать и рассортировать составные части по материалам, из которых он изготовлен.
Вредные материалы при изготовлении не применяются. Особые методы утилизации не требуются.

Персонал, проводящий работы по утилизации, должен выполнять требования техники безопасности и использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.
В данном изделии драгоценные металлы отсутствуют.
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