Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9
ОКПД2 31.09.11
	
	Стеллаж для хранения столовой посуды ССК-1Н
Этикетка ССК-1Н.00.000ЭТ


Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА07.В.70508/24
Срок действия с 30.08.2024 по 29.08.2029 г.
 Основные технические данные:

Длина, мм   
1620
Ширина, мм  
600
Высота, мм 
1600
Масса, кг 
38
Допуск на размеры ± 1 %

Стеллаж предназначен для хранения столовой посуды на предприятиях торговли и общественного питания.

Стеллаж изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69. Температура окружающей среды при эксплуатации должна быть в пределах от 0 (С до +40 (С.

Стеллаж изготовлен из нержавеющей стали (исп. Н) или из углеродистой стали с порошковым покрытием. Каркас стеллажа состоит из стоек и приваренных к ним направляющих. Сверху и снизу стойки связаны поперечинами. Нижняя обвязка является полкой для установки лотков для сбора воды, направляющие образуют пять полок для установки посудосушителей. 

На полке каждого уровня установлены четыре посудосушителя  размером 765 мм.  Могут быть установлены посудосушители для тарелок или для бокалов. Лотки для сбора воды изготовлены из нержавеющей стали.

Стеллаж установлен на регулируемых по высоте опорах.

Комплект поставки:
стеллаж  – 1 шт.
опоры – 4 шт.

посудосушители – 20 шт.
лоток – 2 шт.

этикетка – 1 шт

Набор посудосушителей определяется при заказе:

для тарелок
шт.

для бокалов
шт.



Стеллаж ССК-1Н,  ССК-1___________________________ соответствует ТУ 5151 – 033– 07501604 –09 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска ______________________ Штамп ОТК

Подпись лиц ответственных за приемку 

_____________________________________________
Гарантийный срок эксплуатации оборудования – 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Назначенный срок хранения 12 месяцев с даты приёмки изделия.
Назначенный срок службы, не менее – 8 лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

Критерии предельного состояния- разрушение металла.

При достижении предельного состояния изделие отправить на утилизацию, для чего необходимо разобрать и рассортировать составные части по материалам, из которых он изготовлен.
Вредные материалы при изготовлении не применяются. Особые методы утилизации не требуются. 
Персонал, проводящий работы по утилизации, должен выполнять требования техники безопасности и использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.
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	Изготовитель: ОАО "Завод "ПРОММАШ",

Россия, 410005, г. Саратов, ул. Астраханская, 87

prommash@renet.ru
тел./факс (8452) 27-70-27

ИЗГОТОВЛЕНО В РОССИИ
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